**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ**

**Красногвардейское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» предупреждает** - будьте осторожны с бытовым газом, выпол­няйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный газ (СГ) в баллонах и природный газ.

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальное вещество, имеющее спе­цифический запах - одорант.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации бытовых газовых приборов необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций.

**Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах обязаны:**

1. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытовых газовых приборов.

2. Перед розжигом горелок духового шкафа обеспечить предварительную его вентиляцию в течение 3-5 минут.

3. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовых газовых приборах, а при размещении баллона СГ - дополнительно закрыть вентиль баллона.

4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Красногвардейского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» об обнаружении следующих фактов: наличии утечки газа или срабатывании систем контроля загазованности помещений; отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; падении давления газа; приостановлении подачи газа без предварительного уведомления со стороны поставщика газа; повреждении внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; аварии либо иной чрезвычайной ситуации, возникшей при пользовании газом.

5. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

6. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы Красногвардейского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

7. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к внутридомовому или внутриквартирному газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию.

8. Следить за исправностью работы бытового газового оборудования.

9. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

10. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

11. Содержать бытовое газовое оборудование в чистоте.

12. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытовых газовых приборов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

**При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале) утечки газа или срабатывании систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:**

1. Немедленно прекратить пользование бытовыми газовыми приборами.

2. Перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовых газовых приборах и на ответвлении (отпуске) к ним.

3. При размещении баллона СГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СГ.

4. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа.

5. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные).

6. Не зажигать огонь, не курить.

7. Принять меры по выводу людей из загазованной среды.

8. Оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных помещениях;

9. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу (при вызове с мобильного телефона набрать **112** или **104**, при вызове со стационарного телефона набрать **04**), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

**Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах запрещено:**

1. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

2. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование.

3. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

4. Самовольно подключать внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование после его отключения специализированной организацией.

5. Отключать автоматику безопасности бытовых газовых приборов.

6. Допускать к использованию бытовых газовых приборов детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газовое оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа.

7. Использовать внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование не по назначению, в том числе: отапливать помещение бытовым газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи; привязывать к газопроводам посторонние предметы (веревки, кабели и иные); использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; сушить одежду и другие предметы над бытовым газовым оборудованием или вблизи него.

8. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газовое оборудование.

9. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

10. Допускать порчу и повреждение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, хищение газа.

11. Самовольно осуществлять замену порожних баллонов СГ, а также подключать баллоны СГ к бытовому газовому оборудованию.

12. Хранить баллоны СГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

13. Подвергать баллон СГ солнечному и иному тепловому воздействию.

14. Размещать баллон СГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.

15. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СГ.

**Будьте внимательны и осторожны! Не пренебрегайте правилами безопасности.**

**Наши интернет – ресурсы и соцсети**

1. Наш сайт: <https://gazseti.turbo.site>
2. Наш Telegram Бот: <https://telegram.me/GazzzzzzzzzzzBot>
3. Наш Viber Бот: <https://app.leadteh.ru/w/cnFB>
4. Наше VK сообщество: <https://vk.com/public215911084>
5. Наш VK Бот: <https://vk.me/club215911084>
6. Инструктаж от Алисы: <https://dialogs.yandex.ru/store/skills/0c4f7ff9-bezopasnyj-gaz/activate?deeplink=true>
7. Наш YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCm0JJkMXca7Bz9UGQWZvBDA>
8. Наш RuTube: [https://rutube.ru/channel/27993434](https://rutube.ru/channel/27993434/)
9. Пройти тест: <https://madte.st/ns65shio>
10. ВКонтакте: <https://vk.link/public215911084>